Se sigue el manual:

<http://polaridad.es/nombre-fijo-puerto-serie-usb-arduino/>

El fichero de reglas lo llamamos:

**50-usbportsbq.rules**

y añadimos las siguientes 2 líneas:

KERNEL **==**"ttyUSB[0-9]\*"**,** SUBSYSTEMS**==**"usb"**,** ATTRS**{**idVendor**}==**"0403"**,** ATTRS**{**idProduct**}==**"6001"**,** SYMLINK**=**"mega"**,** MODE**=**"0660"**,** GROUP**=**"dialout"

KERNEL **==**"ttyUSB[0-9]\*"**,** SUBSYSTEMS**==**"usb"**,** ATTRS**{**idVendor**}==**"10c4"**,** ATTRS**{**idProduct**}==**"ea60"**,** SYMLINK**=**"zowi"**,** MODE**=**"0660"**,** GROUP**=**"dialout"