Seguimos el manual

<http://polaridad.es/nombre-fijo-puerto-serie-usb-arduino/>

Pero el fichero de reglas lo llamamos

50-usbportsbq.rules

y añadimos lo siguiente:

KERNEL =="ttyUSB[0-9]\*", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK="mega", MODE="0660", GROUP="dialout"

KERNEL =="ttyUSB[0-9]\*", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", SYMLINK="zowi", MODE="0660", GROUP="dialout"