Copiopego mail de Rubén:

|  |
| --- |
| Te paso la información. El tema viene del ID\_Product del chip USB FTDI. Si te la detecta el ordenador puedes comprobar si está flasheado pulsando con el botón derecho en lo que te aparezca en el administrador dispositivos, darle propiedades, y en la pestaña de detalles si seleccionas "id. Hardware" debe de poner 6001 o 0000. Si pone 0000 quiere decir que está flasheado.  Si tienes linux lo puedes volver a poner con el 6001 con este tutorial.  <http://www.minipwner.com/index.php/unbrickftdi000>  Si solo tenéis Win podéis instalar un driver que modifique para que reconociera el 0000  <https://static-bqreaders.s3.amazonaws.com/file/Prusa/Driver_FTDI_modificados.zip>  Si lo que tenéis es un 6001 pero directamente no te reconoce la placa es que te falta los driver originales.  <http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe>  Si tienes cualquier duda me dices ;). |

* Actualizar el driver desde el administrador de dispositivos, el dispositivo aparecerá con la exclamación amarilla con el nombre USB Device o FT232 blablabla.
* Elegir la opción de buscar en el equipo y elegir el directorio de la carpeta del driver descomprimida.
* Va solo.